;ベレット1600GT 前期
gearbox
{
  gears=5
  gear0
  {
    ratio=-4.593
    inertia=0.3
  }
  gear1
  {
    ratio=3.444
    inertia=0.08
  }
  gear2
  {
    ratio=2.133
    inertia=0.06
  }
  gear3
  {
    ratio=1.387
    inertia=0.03
  }
  gear4
  {
    ratio=1.000
    inertia=0.01
  }
}

differential
{
  type=0
  ratio=3.778
  output0=0			
  output1=1			
}

differential
{
  type=0
  ratio=4.111
  output0=0			
  output1=1			
}

;ベレット 1600GT 後期
gearbox
{
  gears=5
  gear0
  {
    ratio=-3.592
    inertia=0.3
  }
  gear1
  {
    ratio=3.207
    inertia=0.08
  }
  gear2
  {
    ratio=1.989
    inertia=0.06
  }
  gear3
  {
    ratio=1.356
    inertia=0.03
  }
  gear4
  {
    ratio=1.000
    inertia=0.01
  }
}

differential
{
  type=0
  ratio=3.727
  output0=0			
  output1=1			
}

;ベレット 1600GTR
gearbox
{
  gears=5
  gear0
  {
    ratio=-3.692
    inertia=0.3
  }
  gear1
  {
    ratio=3.467
    inertia=0.08
  }
  gear2
  {
    ratio=1.989
    inertia=0.06
  }
  gear3
  {
    ratio=1.356
    inertia=0.03
  }
  gear4
  {
    ratio=1.000
    inertia=0.01
  }
}

differential
{
  type=0
  ratio=3.727
  output0=0			
  output1=1			
}